**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Азейского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**09.01.2023 г. № 1-рг**

**с. Азей**

***Об установлении нормы***

***эксплуатационного пробега автошин***

Руководствуясь Правилами эксплуатации автомобильных шин, утвержденными Министерством транспорта РФ от 16.06.1997 г. (по состоянию на 18.10.2006 г.) и временными нормами эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств (п.3), утвержденными Министерством транспорта РФ 04.04.2002 г.

1. Установить норму эксплуатационного пробега шин для автомобиля ВАЗ – 21214 – 36338 км. (Приложение № 1).

Глава Азейского

сельского поселения Т.Г. Кириллова

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Азейского сельского поселения

от 09.01.2023 г. № 1-рг

**Расчет нормы эксплуатационного пробега шин для автомобиля**

**ВАЗ – 21214**

В соответствии с Правилами эксплуатации автомобильных шин от 26.12.1996 г. (по состоянию на 18.10.2006 г.) и Временными нормами эксплуатационного пробега автотранспортных средств, норма эксплуатационного пробега шины (Hi) рассчитывается по формуле:

Hi = H\*K1\*K2;

Где:

Н – среднестатистический пробег шины, в тыс. км.

К1 – поправочный коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации автотранспортного средства;

К2 – поправочный коэффициент, учитывающий категорию условий работы автотранспортного средства.

Для автомобиля ВАЗ - 21214:

Н – 45 000 км.

К1 – 0,95

К2 – 0,85

Нi = 45 000\*0,95\*0,85=36338 км.

Норма эксплуатационного пробега шин автомобиля ВАЗ-21214 составляет 36338 км.