**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Азейского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**31.10.2017 г. № 62/2-рг**

**с. Азей**

***Об утверждении проектной***

***документации, включая смету и инженерные***

***изыскания на объект капитального***

***строительства «Блочно-модульная***

***установка для очистки хозяйственно-бытовых***

***сточных вод с. Азей Тулунского района»***

Утвердить проектную документацию, включая смету на объект «Блочно-модульная установка для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с. Азей Тулунского района», разработанную отделом проектно-конструкторских работ ООО «Компания «Востсибуголь» и рассмотренную Государственным автономным учреждением Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» (положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий № в реестре 38-1-1-0485-15, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № в реестре 38-1-1-2-0024-16, положительное заключение государственной экспертизы № Дк-2956-2956/06.16 № в реестре 38-1-6-0069-16), со следующими технико-экономическими характеристиками:

- производительность - 75 м3/сут.

- количество блок-модулей, габариты – 2шт:

№ 1 (аэротенк) 14,022 х 2,43 м.

№ 2 (вторичный отстойник, доочистка) 7,222 х 2,43 м.

- вес № 1 - 70 000 кг., № 2 – 40 000 кг.

- приемные резервуары – 2 шт. (рабочий и аварийный), V=50 м3.

- требуемые размеры заглубления резервуаров – до уровня абсолютной отметки + 470,2

- потребляемая мощность – 130 тыс. кВт\*ч/год.

- степень очистки – до норм сброса в водный объект рыбохозяйственного

значения.

- выход сухого остатка (избыточного ила) – 2 245 кг/год.

- контейнер дизель-генераторной установки «Север ПБК-4,5» – 1 шт.,

- расход дизельного топлива при работе резервного дизель - генератора – 6 л/ч.

- сметная стоимость строительства:

в базисных ценах 2000 года (с НДС) 4 656,79 тыс.руб.

в ценах 1 квартала 2016 года (с НДС) 19 304,36 тыс.руб.

Глава Азейского

сельского поселения Т.Г. Кириллова